
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 февраля 2020 г. № 66
Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований
ГЛАВА 7
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, ОЦЕНКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РИСКОМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ И ДОПУСТИМЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТАЮЩИХ
[bookmark: _GoBack]ПЕРЕЧЕНЬ
производственных факторов на рабочих местах, подлежащих осуществлению лабораторного контроля  в 2024-2026 годах
ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
	№
п/п
	Цех (участок)
	Рабочее место
	Технологический процесс, оборудование сырье
	Кол-во аналогичных рабочих мест
	Кол-во обследуемых рабочих мест
	Определяемые производственные факторы
	Класс опасности по ГСТ 12.1.005-88
	Периодичность контроля
	Отметка о выполнении

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Участок ХО и ПСА
	машинист холодильных установок
	компрессорные установки-2шт
кондиционер промышленный – 1шт.
	2
	1
	Шум
	
	1 раз в 2 года*
	

	2. 
	
	
	
	
	
	Микроклимат
	
	2 раза в год
	

	3. 
	
	
	
	
	
	Освещение
	
	1 раз в 2 года*
	

	4. 
	
	
	
	
	
	Вибрация общая и локальная
	
	1 раз в 2 года*
	


ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

	1. 
	хозяйственный блок 
Служба транспортного обслуживания
	Водитель автомобиля
	Ситроен джампер
дизтопливо

	1
	1
	Вибрация общая и локальная, шум
	
	1 раз в 2 года
	

	2. 
	
	
	
	
	
	Оксид углерода
	IV
	1 раз в 2 года
	

	3. 
	
	
	
	
	
	Оксид азота
	III
	1 раз в 2 года
	

	4. 
	
	
	
	
	
	Углеводороды пред. С1-С10 (в пересчете на С)
	IV
	1 раз в 2 года
	

	5. 
	
	
	
	
	
	Проп-2ен-1-аль (акролеин)
	II
	1 раз в 2 года
	



